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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 июля 2026 г.                                                                                                                                               №  1039    

г. Сертолово

О принятии решения о подготовке

проекта планировки территории и проекта

межевания территории в целях размещения
автомобильной дороги местного значения
«Улица от автомобильной дороги общего
пользования регионального значения 

«Парголово-Огоньки» на км 33 до 
ул. Златоглавая в мкрн. Черная Речка
г. Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области»
В соответствии с ч.5 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2024 № 112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения», областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», Уставом МО Сертолово, постановлением администрации МО Сертолово от 10.12.2024 № 1194 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется для размещения объектов, указанных в частях 5 - 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части проектов межевания территории в границах одного элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, документации по планировке территории для размещения линейных объектов в границах МО Сертолово», на основании обращения ООО «ТАЙМС-С (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения автомобильной дороги местного значения «Улица от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на км 33 до ул. Златоглавая в мкрн. Черная Речка г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области».
2. Утвердить задание на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения автомобильной дороги местного значения «Улица от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на км 33 до ул. Златоглавая в мкрн. Черная Речка г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения автомобильной дороги местного значения «Улица от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на км 33 до ул. Златоглавая в мкрн. Черная Речка г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории – 24 месяца с даты принятия настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                           В.В. Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации
МО Сертолово 

от 10.07.2026   № 1039 

ЗАДАНИЕ

на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещение автомобильной дороги местного значения «Улица от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на км 33 до ул. Златоглавая в мкрн. Черная Речка г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области».

	№ п/п
	Параметр проекта
	Описание

	1
	Вид разрабатываемой документации по планировке территории
	Проект планировки территории, проект межевания территории в составе проекта планировки территории

	2
	Инициатор подготовки документации по планировке территории
	ООО «ТАЙМС-С (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)»

	3
	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории
	ООО «ТАЙМС-С (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)»

ИНН: 7802896105

ОГРН 1217800098460

	4
	Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики (назначение, местоположение, площадь объекта капитального строительства  и др.) 
	Автомобильная дорога местного значения «Улица от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на км 33 до ул. Златоглавая в мкрн. Черная Речка г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области».

Ориентировочная протяженность: 640 м
Техническая категория: IV 
Местоположение: от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» до ул. Златоглавая

	5
	Поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории
	Российская Федерация

Ленинградская область

Всеволожский муниципальный район

Сертоловское городское поселение

	6
	Состав документации по планировке территории
	Документацию по планировке территории выполнить в следующем составе:

1. Проект планировки территории. 

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть», включающий в себя:

1.1) Чертеж красных линии.

1.2) Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.
1.3) Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов», включающий в себя:
2.1) Наименование, основные характеристики (категория, протяжённость, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряжённость, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

2.2) Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

2.3) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

2.4) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

2.5) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:

предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;

максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения (с указанием требований к цветовому решению внешнего облика; к строительным материалам, определяющим внешний облик; к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов).

2.6) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

2.7) Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

2.8) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

2.9) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть», включающий в себя:
3.1) Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов).

3.2) Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.

3.3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта.

3.4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.

3.5) Схема границ территорий объектов культурного наследия.

3.6) Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств.

3.7) Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.).

3.8) Схема конструктивных и планировочных решений.

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:

 4.1) Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории.

4.2) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.

4.3) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

4.4) Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов.

4.5) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.

4.6) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

4.7) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Обязательным приложением к материалам по обоснованию проекта планировки территории являются:

1) Исходно-разрешительная документация, используемая при подготовке документации по планировке территории, включающая:

- информацию о наличии или отсутствии в границах территории проектирования объектов культурного наследия, их защитных зон или зон охраны, особо охраняемой природной территории;

- информацию о технической возможности присоединения (подключения) к сетям инженерно-технического обеспечения;

- заключение ФГБУ «Управление «Ленмелиоводхоз» в части расположении в границах территории проектирования существующих мелиоративных систем в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

- информацию о расположении в границах территории проектирования водных объектов, водоохранных и прибрежных защитных зон, береговых полос, о возможности сброса очищенных сточных вод в водный объект;

- заключение федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки согласно ст. 25 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (при расположении территории проектирования вне границ населенного пункта);

 - исходные данные для разработки мероприятий по гражданской обороне.

2) Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке документации по планировке территории. 

3) Решение о подготовке документации по планировке территории с приложениями.

4) Программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории.

2. Проект межевания территории

Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть», включающий в себя:

Чертеж (чертежи) межевания территории, выполненный на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

На чертеже (чертежах) межевания территории отображаются:

границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков (далее - образуемые земельные участки), условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек.

Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» содержит следующую информацию:
2.1) Перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме таблицы.

2.2) Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков.

2.3) Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

2.4) Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории.

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» содержит:

Чертежи, выполненные на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, на которых отображаются:

границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается проект межевания;

границы существующих земельных участков;

границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов;

границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов;

местоположение существующих объектов капитального строительства;

границы особо охраняемых природных территорий;

границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия;

границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка» содержит:

4.1) Обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков.

4.2) Обоснование способа образования земельного участка.

4.3) Обоснование определения размеров образуемого земельного участка.

4.4) Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Чертежи и схемы документации по планировке территории выполняются на цифровом топографическом плане. Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.  

Графическая часть документации по планировке территории и перечни координат характерных точек представляются с точностью координат - два знака после запятой. 

Документация должна быть заверена заявителем и направлена в сброшюрованном и прошитом виде на бумажном носителе в 2 экземплярах, а также на электронном носителе, подписанная открепленной усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Тома (книги) Документации на бумажном носителе не должны содержать более 50 листов чертежей, приведенных к формату A4, или 200 листов текстовой документации, толщина тома (книги) не должна превышать 4 см. К каждому тому (книге) оформляется титульный лист и содержание (содержание оформляется в случае, если том (книга) содержит более 20 листов).

Документация по планировке территории, направляемая на электронном носителе, должна соответствовать формату, позволяющему осуществить ее размещение в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области. Требования к указанному формату установлены административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется для размещения объектов, указанных в частях 5 - 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части проектов межевания территории в границах одного элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, документации по планировке территории для размещения линейных объектов в границах МО Сертолово, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 13.05.2025 № 563 (далее - Административный регламент).

Документация по планировке территории выполняется в соответствии с Положением о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.

Экземпляр документации на электронном носителе (каждый файл) должен быть заверен открепленной усиленной квалифицированной электронной подписью разработчика.

Экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе должен быть идентичен экземпляру документации на электронном носителе.

В составе документации по планировке территории представляются проекты приложений к правовому акту об утверждении документации, соответствующие требованиям Административного регламента.

	7
	Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории
	Земельные участки с кадастровыми номерами 47:08:0000000:2809, 47:08:0000000:64. 
Перечень кадастровых номеров уточняется в процессе разработки документации по планировке территории.

Ориентировочная площадь территории проектирования:        27 060 кв. м

Схема границ территории проектирования определена согласно приложению к настоящему Заданию.

	8
	Цель подготовки документации по планировке территории
	- выделение элементов планировочной структуры;

- установление границ территорий общего пользования;

- установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- установление, изменение, отмена красных линий;

- определение характеристик и очередности планируемого развития территории;

- определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков


Приложение 
к заданию на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещение автомобильной дороги местного значения «Улица от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на км 33 до ул. Златоглавая в мкрн. Черная Речка г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области».

Схема границ территории проектирования
[image: image2.png]



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации

МО Сертолово 

от 10.07.2026   № 1039 

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории в целях размещения автомобильной дороги местного значения «Улица от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на км 33 до ул. Златоглавая в мкрн. Черная Речка г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области».

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	Наименование объекта
	Проект планировки территории и проект межевания территории в целях размещения автомобильной дороги местного значения «Улица от автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на км 33 до ул. Златоглавая в мкрн. Черная Речка г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области».

	2.
	Основание для выполнения инженерных изысканий
	2.1. Постановление администрации МО Сертолово от 10  июля 2026 года № 1039.

2.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»

	3.
	Инициатор
	ООО «ТАЙМС-С (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК)»

	4.
	Исполнитель инженерных изысканий
	Определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации

	5.
	Виды инженерных изысканий
	5.1. Инженерно-геодезические изыскания.

5.2. Инженерно-геологические изыскания.

5.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

5.4. Инженерно-экологические изыскания

	6.
	Система координат
	МСК-47

	7.
	Система высот
	Балтийская 1977 года

	8.
	Район размещения (местоположение)
	Место расположения: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение.  
Границы работ принимаются в соответствии с границами территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, согласно постановлению администрации МО Сертолово от  10  июля 2026 года № 1039.

	9.
	Цель и назначение работ
	Подготовка исходных данных для проекта планировки территории и проекта межевания территории.

Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения данных о ситуации и рельефе местности путем создания инженерно-топографического плана в качестве топографической основы для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории.

Инженерно-геологические изыскания выполняются с целью получения материалов об инженерно-геологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории.

Инженерно-экологические изыскания должны обеспечить получение материалов об инженерно-экологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечить получение материалов об инженерно-гидрометеорологических условиях, необходимых для подготовки проекта планировки территории

	10.
	Виды работ в составе инженерных изысканий
	Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий в соответствии с действующим законодательством.

Программа инженерных изысканий разрабатывается исполнителем инженерных изысканий на основе настоящего задания и утверждается Инициатором

	11.
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	Выполненные инженерные изыскания должны соответствовать требованиям:

- СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования;

- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (актуализированная редакция);

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства;

- СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;

- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства;

- СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;

- СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;

- СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ.

	12.
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
	Исполнитель передает Инициатору технические отчеты по инженерным изысканиям на бумажных носителях (по 1 экземпляру) и в электронном виде на DVD-R (DVD-RW) (по 2 экземпляра, в рабочих форматах (dwg, word и т.д.) и формате pdf).

Технические отчеты должен соответствовать требованиям            СП 438.1325800.2019, СП 47.13330.2016

	13.
	Требования к передаче материалов на электронных носителях
	Требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным:

- форматы векторных данных: DWG. Формат *.dwg должен поддерживаться всеми версиями AutoCAD начиная с 2005 г. Использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с администрацией МО Сертолово;

- форматы основной, сопроводительной, дополняющей документации: *.doc, *.xls, *.pdf;

Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD, NanoCad в формате DWG и Adobe Acrobat в формате PDF, текстовой документации - в формате Word и Adobe Acrobat в формате PDF и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), подготовленном разработчиком документации (оригинал-диск).

Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием наименования объекта, заказчика, разработчика документации, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.

В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.

Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 9x/XP/NT/2000.

Использование форматов файлов, отличных от стандартных, согласовывается с администрацией МО Сертолово дополнительно.


